群翊工業



GP Automation Software

PC UI Interface Document Version 1.01

Oct 2023

**目錄**


1. [機台電腦 UI 畫面 1](#_bookmark0)
   1. [主頁 1](#_bookmark1)
   2. [生產履歷 2](#_bookmark2)
   3. [警報歷史 3](#_bookmark3)
   4. [溫度資料 4](#_bookmark4)
   5. [登入視窗 5](#_bookmark5)
   6. [GEM 資料 6](#_bookmark6)
   7. [EAP 設定 7](#_bookmark7)
   8. [中英文切換 8](#_bookmark8)
   9. [配方管理 9](#_bookmark9)
   10. [人員管理 10](#_bookmark10)

# 機台電腦 UI 畫面


* 1. 主頁



說明: 主頁畫面含括機台當前狀態、溫度、風速、板子與板框位置、當前時間、耗電量以及批號資訊。




說明: 生產履歷畫面含括每片板的開始與結束時間。



說明: 警備歷史畫面顯示 ALARM 號碼、發生時間點與結束時間。




說明: 溫度資料畫面用於查詢特定日期時間點上所記錄的溫度，每 30 秒記錄一次溫度，再運用其溫度畫出曲線圖以便查詢。



說明: 使其使用者登入，會依權限決定可用頁面(反灰頁面為不可進入頁面)



說明: 有關機台所有 SECS 事件、變數頁面、此頁面只有群翊權限有辦法進入修改。



說明: SECS 連線相關設定，manager 權限才可以進入。



說明: 中英文切換。



說明: SECS 連線相關設定，manager 權限才可以進入。



說明: leader 以上權限可進入，進行人員新增修改刪除。